	
	Тендерная заявка № 12ДО
ООО «РЛЗ»,  ДО
Россия, 344029,  Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2Д, помещ. 306

                                             тел. 250-32-65                       

	Пункт 1
	                      Заказчик

	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:

Контактные лица: 

Начальник ДО Толочный Геннадий Николаевич, 8 (863) 227-85-28, E-mail: lz006353@oaorsm.ru

Главный специалист по зданиям и сооружениям Лихоносов Сергей Михайлович, 8-928-188-96-86, E-mail: lz006013@oaorsm.ru
Старший менеджер по договорной работе Самсоненко Галина Анатольевна, 250-32-65, E-mail: lz005019@oaorsm.ru

	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	Ремонт мембранной кровли фонаря "Здание корпуса алюминиевого литья. площадью 50027,9 кв.м. Литер А" инв. № 00005712

	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору. Окончательный расчет производится после завершения работ на основании подписанных сторонами актов КС-2, КС-3 и ОС-3, по счету, выставленному подрядчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней.

	Пункт 4
	Требования: согласно техническому заданию
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	Пункт 5
	Дата окончания срока подачи заявок

	«31» августа  2026 г., до 12.00

	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	«31» августа 2026 г., до 17.00

	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	«01» сентября 2026 г

	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;

- за качественную сторону предложения.

	Пункт 9
	Сведения о валюте

	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	http://www.rostlit.ru

	Заказчик тендера:

               главный специалист по 

               зданиям и сооружениям                                                                                   Лихоносов С.М.
Руководитель заказчика тендера: 

главный инженер                                                                                               Сергеев Е.Н.
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Лист3

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Сергеев Е.Н.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№              от 17 августа 2026г.

		Название объекта,инв.№						"Здание корпуса алюминиевого литья. площадью 50027,9 кв.м. Литер А" инв.№ 00005712

		Основание:						Ремонт кровли ЦАЛ после шторма июля 2026 г.

		на выполнение работ по  ремонту мембранной кровли  фонаря "Здание корпуса алюминиевого литья. площадью 50027,9 кв.м. Литер А" инв. № 00005712

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Строительно-монтажная часть

		1		Демонтаж старого покрытия из ПВХ мембранны														м²		923

		2		Восстановление теплоизоляционного слоя с клеевым креплением к основанию из рулонных битумных материалов														м²		923

		3		Устройство кровельного покрытия из ПВХ мембраны с клеевым креплением к теплоизоляционному слою и сваркой к существующей ПВХ мембране														м²		923

		4		Устройство отлива из оцинкованной стали на кровле фонаря с дополнительным креплением к фасаду фонаря														м		19

		Материалы

		1		Плиты теплоизоляционные PIR (30мм)  ГОСТ Р 56590-2016														м²		923

		2		ПВХ мембрана LOGICROOF V-SR (1,5мм) ГОСТ Р 56704-2022														м²		923

		3		Очиститель для ПВХ мембраны ТехноНИКОЛЬ														л		1

		4		Клей контактный LOGICROOF Bond, ведро 5л														шт		43

		5		Пена LOGICPIR, баллон 1000 мл ГОСТ Р 59599-2021														шт		920

		6		Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,8мм, Г образные шириной 0,5м, длинной 2,0м														м		20

		7		Герметик Технониколь ПУ MASTER серый, 600 мл TN678008 ГОСТ 25621 2023														шт		5

		Примечание:   
1   В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2   Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
3  Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
4   Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
5  Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП 17.13330.2017

		Главный специалист по ЗиС       ________     ________    С.М. Лихоносов

		(должность)                                     (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)

		Схема расположения объекта ремонта
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